采购需求：

**竞价参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **参数配置** | **数量** | **单价** | **总价** |
| LED大屏 | LED智慧屏 艾比森 Absenicon X163,显示尺寸:163英寸；显示尺寸屏幕:3600×2025；箱体厚度≤40mm，显示分辨率≥2304\*1296，显示比例16:9。超窄边框设计，边框≤5mm（下边框宽度≤40mm），内置安卓系统、内置扬声器，集成信号天线、开关按键、2路USB前置接口；封装方式：全倒装芯片，COB封装；有效降低功耗，显示面防撞能力极佳，降低维修频率，提升产品平整度。整机边框≤5mm；整屏平整度：≤0.1mm，模组间缝隙：≤0.5mm，像素中心距相对偏差≤2％；屏体显示亮度：≥600nits，实现遥控器可调。灰度等级：硬件≥14bit，内部处理20bit（使用软件22bit+技术实现），刷新率：≥3840Hz，换帧频率：50&60Hz，对比度：≥15000:1，像素点失控率：≤1/1000000，色温（K）：6500K，色温可调（1500-13000K）。可视角度（垂直/水平）≥170°/160°，保障各个视角清晰可见；整机采用一根电源线供电，通过继电器上电方式，无需配置其他供电设备如电箱、稳压电源等。配备原装遥控器，信号传输方式为红外和蓝牙双连接，支持调节音量100级的调节范围；整机外置接口类型与数量不低于以下配置：HDMI 1.3 IN≥1，HDMI 1.3 LOOP OUT≥1，USB 2.0≥2，USB 3.0≥1，Audio OUT≥1，RJ45≥1，RS232≥1。整机内置嵌入式系统。采用Android11.0及以上系统，CPU：四核64位Cortex-A55, 主频1.8G，GPU不低于Mail G52 GPU，内存容量：4GB，存储容量：32GB。设备需内置不少于8个欢迎界面模板，可根据用户需求自定义文字等。整机内置音响：2×15W 超大功率，增强环绕立体声场效果；支持U盘直读，即插即用，可直接读取存储内容进行文档演示，视频播放，图片浏览等。支持自定义设定开机后的输入通道，可支持设定为上次关机时的通道、系统主页以及HDMI输入通道；可针对HDMI信号进行缩放比例设置(16:9,4:3，自适应等)；支持Wifi双模式功能：发射热点同时可以WIFI联网。整机连接可上网的网络后，再用PC、手机或平板电脑连接整机的热点，即可实现无线投屏的同时实现投屏设备通过整机热点链接互联网上网功能（PC、手机或者平板电脑）；支持电脑通过无线投屏，把屏幕传到LED显示屏且不影响电脑上网功能（Windows，MacOS）；支持手机/平板投屏（Android/iOS），且传输延迟≦90ms； | 1 | 204400 | 204400 |
| OPS控制终端 | 1.CPU性能不低于Intel i7 8代 四核；2.运行内存≥8G；3.固态硬盘≥256G；4.操作系统：Windows系统；5.网络功能：千兆网卡 支持此大屏的系统切换 | 1 | 6600 | 6600 |
| 预算总计 | 大写：贰拾壹万壹仟元整 |  |  | 211000 |