|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品目** | **主要技术参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 军训服 | 98式空军迷彩服面料要求：涤棉1、纤维含量%：聚酯纤维65% 棉35%2、织物纱线线密度/tex：经向≥10.0tex\*3,纬向≥13.8tex\*23、织物密度/(根/10cm)：经向280±5,纬向205±5；4、单位面积公定质量/(g/m2):175±5；5、耐皂洗色牢度/级：原样变色≥棉布沾色≥4,涤纶布沾色≥4；6、甲醛含量 /(mg/kg)；≤75；7、PH值：4~9；8、撕破强力（N):经向≥110N 纬向≥55N9、断裂强力（N）：经向≥1100N 纬向：≥800N | 5000 | 套 |
| 2 | 速干短袖 | 98式空军迷彩短袖面料要求：100%聚酯纤维1、纤维含量/%：聚酯100；2、顶破强力 /N:⩾760；3、单位面积干燥质量g/m):(g/m):148±5；4、甲醛含量/(mg/kg):≤75；5、PH值：7−8；6、芯吸高度/mm ≥1187、蒸发速率/g /h ≥0.26 | 5000 | 件 |
| 3 | 帽子 | 98式空军迷彩帽面料要求：涤棉1、纤维含量%：聚酯纤维65% 棉35%2、甲醛含量 /(mg/kg)；≤75；3、PH值：4−9。4、织物纱线线密度/tex：经向≥10.0tex\*3,纬向≥13.8tex\*25、织物密度/(根/10cm)：经向280±5,纬向205±5 | 5000 | 个 |
| 4 | 腰带 | 1、尼龙：高强度、重量轻、耐磨2、透气孔：防锈、封釉处理3、腰带扣：高强度树脂材质、可快速简单的调节尺寸4、扣头：耐磨耐刮、质感强、抗氧化、防过敏 | 5000 | 条 |
| 5 | 臂章 | 技术指标：定做西北师范大学军训臂章 | 5000 | 个 |
| 6 | 军训鞋 | 1、鞋帮：采用涤棉迷彩帆布，鞋底为防滑橡2、胶底检验标准：HG/T 2017-2011《作训鞋》外观质量要求：鞋帮、内底布、围条、外包头、大梗子、外底、内底、标志均符合质检要求3、物理性能要求：外底：密度≤1.40g/m³ 硬度≤75度 拉伸强度≥8.0MPa 拉断伸长率≥400% 鞋底柔软围条与鞋帮粘合强度≥2.0N/mm | 5000 | 双 |
| 7 | 带训服 | 1. 蓝色教官衬衣：

1、纤维含量%：聚酯纤维55% 棉45%2、织物纱线线密度/tex：经向≥8.6.0tex\*3,纬向≥12.8tex\*23、织物密度/(根/10cm)：经向276±5,纬向203±5；4、单位面积公定质量/(g/m2):173±5；5、耐皂洗色牢度/级：原样变色≥棉布沾色≥4,涤纶布沾色≥4；6、甲醛含量 /(mg/kg)；≤75；7、PH值：4-9；8、撕破强力（N):经向≥110N 纬向≥55N9、断裂强力（N）：经向≥1000N 纬向：≥650N二、蓝色教官长裤:1、纤维含量%：聚酯纤维60% 棉40%2、织物纱线线密度/tex：经向≥11.0tex\*3,纬向≥12.8tex\*23、织物密度/(根/10cm)：经向260±5,纬向215±5；4、单位面积公定质量/(g/m2):163±5；5、耐皂洗色牢度/级：原样变色≥棉布沾色≥4,涤纶布沾色≥4；6、甲醛含量 /(mg/kg)；≤75；7、PH值：4-98、撕破强力（N):经向≥105N 纬向≥56N9、断裂强力（N）：经向≥1000N 纬向：≥700N | 25 | 套 |